**Приобретайте только**

**оригинальную продукцию!**

****

|  |
| --- |
|  |
| **Признаки поддельного тарированного цемента**1. Отсутствие информации о заводе-изготовителе и его адресе.
2. Отсутствие знака подтверждения соответствия продукции (обязательной сертификации), а также сведений о сертификате соответствия (его номер и срок действия).
3. Неверное обозначение нормативного документа, по которому поставляют цемент. Должны быть ГОСТ 30515-2013 и ГОСТ 22266-2013 либо ГОСТ 30515-2013 и ГОСТ 31108-2020.
4. Недовес цемента в упаковке более чем на 0,5 кг. Вес обозначен в формате **+ -**.
5. Отсутствие сведения о свидетельстве радиационной безопасности продукции.
6. Отсутствие информации о сроке хранения цемента.
7. Нанесение сведений на упаковку не машинным способом.
 | **H:\Отдел промышленности строительных материалов\14. КОНТРАФАКТ\2021\5 октября 2021 комиссия под Руппелем А.А\протокол\по пункту 2.6\ответы\НЦ\Зеленый НЦ.jpg** |

|  |
| --- |
| В департаменте промышленной политики Краснодарского края работает «Горячая линия» по противодействию незаконному производству и реализации промышленной продукции на территории Краснодарского края, в том числе некачественной фальсифицированной и контрафактной продукции. |

**Телефон «Горячей линии»**

**8 (861) 253-63-77**